(2-4) 加速度センサの各周波数における出力波形

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 20Hzの場合     図5 20Hzの時の波形  周期 47.486 ms, 振幅 7.760 mV | 4. 80Hzの場合    図8 80Hzの時の波形  周期 2.868 ms, 振幅 11.300 mV |
| 1. 40Hzの場合     図6 40Hzの時の波形  周期 25.756 ms, 振幅 17.391 mV | 5. 100Hzの場合    図9 100Hzの時の波形  周期 2.350 ms, 振幅 8.785 mV |
| 1. 60Hzの場合     図7 60Hzの時の波形  周期 15.748 ms, 振幅 11.389 mV |  |