(3-4) 加速度センサの各周波数における出力波形

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 20Hzの場合     図14 20Hzの時の波形  周期 53.956 ms, 振幅 7.952 mV | 4. 80Hzの場合    図17 80Hzの時の波形  周期 11.230 ms, 振幅 11.016 mV |
| 1. 40Hzの場合     図15 40Hzの時の波形  周期 23.072 ms, 振幅 18.061 mV | 5. 100Hzの場合    図18 100Hzの時の波形  周期 9.766 ms, 振幅 10.690 mV |
| 1. 60Hzの場合     図16 60Hzの時の波形  周期 14.648 ms, 振幅 14.123 mV |  |